**G47 Χάραξη σειριακού αριθμού**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Πρόγραμμα**  G90 G54 G17 G21  T8 M06  S4000 M03  G43 H08 Z0.1  G47 P1 (001) F180 I0 J20  R5 X35 Y125 Z-10  G47 P1 (###) F180 I0 J20  R5 X35 Y95 Z-10  G47 P1 (###) F180 I0 J20 R5 X35 Y65 Z-10  G47 P1 (###) F180 I0 J20  R5 X35 Y35 Z-10  G47 P1 (###) F180 I0 J20  R5 X35 Y5 Z-10  G00 X100 Y100 Z100  M30 | **Περιγραφή**  Αρχικοποίηση του σειριακού αριθμού με P1(001), F180, I0, J20, R5, X35, Y125, Z-10  Χάραξη 3ψηφιου αριθμού F180, I0, J20, R5, X35, Y95, Z-10 | |
|  | | | | |
|  |  | | | **Στιγμιότυπα Κατεργασίας** |