**G47 Χάραξη σειριακού αριθμού**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ &**  **ΔΕΔΟΜΕΝΑ:** | Να κατασκευαστούν **τεμάχια** φραιζαρίσματος με βάση το παρακάτω σχήμα:   * Τα τεμάχια θα πρέπει να είναι διαστάσεων **150x100 [mm]** από Χάλυβα κατασκευών. * Να χρησιμοποιηθεί κοπτικό εργαλείο κονδύλι **Φ3**. * Η κατεργασία να γίνει με **4000rpm**. * Το βάθος κοπής είναι **10mm.** * O κύκλος κατεργασίας για τη χάραξη κειμένου να γίνει με πρόωση **180mm/min**, ύψος κειμένου **20mm** και επίπεδο ασφαλείας κατά Ζ **5mm.** | | |
| **ΕΡΓΑΛΕΙΑ**  **&**  **ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ:** |  |  |  | |
|  |  | | |
| **ΣΧΕΔΙΟ:** |  | | |  | |