**G02-G03 Κυκλική κίνηση με κοπή**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Πρόγραμμα** | | **Περιγραφή** |
|  | | G90 G21 G18 G54  T01 M06  M04 S1000 F0.45  G00 X220 Z10  G00 X0  G01 Z0  G01 X40  G02 X80 Z-20 I20 K0  G01 Z-60  G02 X80 Z-100 I15 K-20  G01 Z-120  G03 X120 Z-140 I0 K-20  G01 Z-160  G02 X120 Z-200 I15 K-20  G01 X180  G00 X220 Z10  M05  M30 | | …  Δεξιόστροφη κυκλική κίνηση με κοπή μέχρι το σημείο Χ80 Ζ-20  …  Δεξιόστροφη κυκλική κίνηση με κοπή μέχρι το σημείο Χ80 Ζ-100  …  Αριστερόστροφη κυκλική κίνηση με κοπή μέχρι το σημείο Χ120 Ζ-140  …  Δεξιόστροφη κυκλική κίνηση με κοπή μέχρι το σημείο Χ120 Ζ-200 |
|  | | | | |
| **Στιγμιότυπα της κατεργασίας** | | | | |
|  |  | |  | |