**G00-G01 Ευθύγραμμη κίνηση με κοπή**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Πρόγραμμα** | **Περιγραφή** | |
|  | G90 G54 G21 G17  T2 M06  S3000 F300 M03  G00 X20 Y20 Z5  G01 Z-5  G01 Y130  G01 Y75  G01 X25 Y75  G01 X80 Y130  G01 X25 Y75  G01 X80 Y20  G01 Z5  G00 X100 Y100 Z100  M30 | …  Κίνηση με κοπή μέχρι το Z-5  Κίνηση με κοπή μέχρι το Υ130  …  Κίνηση με κοπή μέχρι το Χ80 Υ130  …  Κίνηση με κοπή μέχρι το Χ80 Υ20  Ασφαλή απομάκρυνση  … | |
|  | | | |
| **Στιγμιότυπα της κατεργασίας** | | | |
| **D:\ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΛΑΜΟΣ\Σχολη\Διπλωματικη\Παραδοτεα\Παραδοτεο 3ο\(64)  8.1.1 by CGTech - ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ.jpg** | **D:\ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΛΑΜΟΣ\Σχολη\Διπλωματικη\Παραδοτεα\Παραδοτεο 3ο\(64)  8.1.1 by CGTech - ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 3ο.jpg** | | D:\ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΛΑΜΟΣ\Σχολη\Διπλωματικη\Παραδοτεα\Παραδοτεο 3ο\(64)  8.1.1 by CGTech - ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 3ο.vcproject (Millimeter).jpg |