**G74 Κύκλος διαμήκους αυλάκωσης**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Πρόγραμμα** | | **Περιγραφή** |
|  | | G90 G21 G18 G54  T01 M06  G00 X220 Z10  M03 S800 F0.45  G00 X80 Z5  G74 I10 X180 Z-30  G00 X220 Z10  M05  M30 | | …  Ενεργοποίηση κύκλου  … |
|  | | | | |
| **Στιγμιότυπα της κατεργασίας** | | | | |
|  |  | |  | |