**G75 Κύκλος εγκάρσιας αυλάκωσης**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Πρόγραμμα** | | **Περιγραφή** |
|  | | G90 G21 G18 G54  T01 M06  G00 X220 Z10  M04 S1000 F0.45  G00 X160 Z-20  G75 X100 Z-60 K20  G00 Z-100  G75 X100 Z-150 K10  G00 X220 Z10  M05  M30 | | …  Ενεργοποίηση κύκλου  …  …  Ενεργοποίηση κύκλου  … |
|  | | | | |
| **Στιγμιότυπα της κατεργασίας** | | | | |
|  |  | |  | |