**G02-G03 Κυκλική κίνηση με κοπή**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Πρόγραμμα** | | **Περιγραφή** |
|  | | G90 G21 G18 G54  T01 M06  M04 S800 F0.45  G00 X220 Z10  G00 X0  G01 Z0  G01 X40  G03 X80 Z-20 R20  G01 Z-40  G02 X120 Z-60 R20  G01 Z-90  G02 X160 Z-110 R20  G01 Z-140  G03 X200 Z-160 R20  G00 X220  G00 Z10  M05  M30 | | …  Αριστερόστροφη κυκλική κίνηση με κοπή μέχρι το σημείο Χ80 Ζ-20  …  Δεξιόστροφη κυκλική κίνηση με κοπή μέχρι το σημείο Χ120 Ζ-60  …  Δεξιόστροφη κυκλική κίνηση με κοπή μέχρι το σημείο Χ160  Ζ-110  …  Αριστερόστροφη κυκλική κίνηση με κοπή μέχρι το σημείο Χ200 Ζ-160 |
|  | | | | |
| **Στιγμιότυπα της κατεργασίας** | | | | |
|  |  | |  | |